附件1：

报价函

广东南方报业传媒集团物业管理有限公司：

我司已仔细研读贵司《办公家具采购项目采购公告》全部内容，我司符合相关资格条件，承诺按照采购公告的要求提供产品和服务，现按人民币报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |
| 序号 | 新购/定制 | 家具名称 | 数量 | 尺寸  （mm） | 图片 | 产品要求及描述 | 单价  （元） | 小计 |
| 1 | 新购 | 长沙发 | 2 | 2250长\*850宽\*450高 |  | 1.面料：采用优质西皮，经防污处理，清洁方便，经久耐磨；  2.海绵：采用高密度成型海绵，经久耐用，不变形；  3.基材：优质实木板，无虎斑、矿物线、涂层光滑平整、无皱皮、开裂现象，无明显加工痕迹、划痕等缺陷，不易开裂变形耐腐，不虫隼。 |  |  |
| 2 | 新购 | 茶几 | 2 | 1200长\*600宽\*400高 |  | 1.基材：E0级高密度环保实木颗粒板（MFC）；木材经防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，采用优质环保实木板，无虎斑、矿物线、涂层光滑平整、无皱皮、开裂现象，无明显加工痕迹、划痕等缺陷，不易开裂变形耐腐，不虫隼； 2.面材：采用环保木皮贴面，经环保胶粘剂、白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶； 3.油漆：采用环保油漆，工艺“五底三面”，耐磨性强； 4.五金配件：采用优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。 |  |  |
| 3 | 新购 | 办公桌（含副柜） | 2 | 2400长\*900宽\*750高 （含副柜：1800长\*450宽\*高） |  | 1.基材：台面台脚50厚斜边底工艺，E0级高密度环保实木颗粒板（MFC）；木材经防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，采用优质环保实木板，无虎斑、矿物线、涂层光滑平整、无皱皮、开裂现象，无明显加工痕迹、划痕等缺陷，不易开裂变形耐腐，不虫隼； 2.面材：采用环保木皮贴面，经环保胶粘剂、白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶； 3.油漆：采用环保油漆，工艺“五底三面”，耐磨性强； 4.五金配件：采用优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。 |  |  |
| 4 | 新购 | 大班椅 | 2 | 常规 | ＣＨ－０１０Ａ | 1.面料：采用优质西皮，经防污处理，清洁方便，经久耐磨； 2.海绵：采用高密度成型海绵，经久耐用，不变形； 3.主体框架：采用优质加厚钢板结构，坚固稳定； 4.钢脚：采用优质钢架。 |  |  |
| 5 | 新购 | 会客椅 | 4 | 常规 | CH-010C侧 | 1.面料：采用优质西皮，经防污处理，清洁方便，经久耐磨； 2.海绵：采用高密度成型海绵，经久耐用，不变形； 3.主体框架：采用优质加厚钢板结构，坚固稳定； 4.钢脚：采用优质钢架。 |  |  |
| 6 | 新购 | 柜子（高） | 6 | 900长\*450宽\*2200高 |  | 1.基材：E0级高密度环保实木颗粒板（MFC）；木材经防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，采用优质环保实木板，无虎斑、矿物线、涂层光滑平整、无皱皮、开裂现象，无明显加工痕迹、划痕等缺陷，不易开裂变形耐腐，不虫隼； 2.面材：采用环保木皮贴面，经环保胶粘剂、白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶； 3.油漆：采用环保油漆，工艺“五底三面”，耐磨性强， 4.五金配件：采用优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。 |  |  |
| 7 | 新购 | 办公桌（含副柜） | 6 | 1600长\*800宽\*750高 （含副柜：800\*350\*高） | HUA07 | 1.贴面：高分子肤感覆膜工艺木纹理饰面，配合拉丝钢板压贴，具有纹理清晰、实木感强、色牢度高、防水防污耐磨等特点； 2.基材：E0级高密度环保实木颗粒板（MFC）；木材经防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理， 3.封边：PVC胶边，环保胶粘剂； 4.五金配件：优质三合一扣件。 |  |  |
| 8 | 新购 | 椅子 | 6 | 常规 | CH-140A | 1.面料：优质高弹网布，色泽均匀、防污抗磨；  2.海绵：高回弹海绵，经防腐与抗变形工艺处理； 3.气杆：优质国产三级认证气杆，安全耐用，质保五年；. 4. 底盘：采用3.2mm厚度钢板一次性冲压成型，结构稳固； 5.脚架：尼龙五星脚架。 |  |  |
| 9 | 新购 | 短桌（门口隔断位置） | 1 | 1200长\*650宽\*750高 |  | 1.基材：采用E0级中密度板，甲醛释放量符合国家标准；  2.饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3.台架：定型DIA钢制，静电喷涂处理； 4.封边：采用优质PVC封边条，柔韧性好，封边牢固； 5.配置：台面+钢架+桌面线盒+走线功能； 6.颜色：白枫木。 |  |  |
| 10 | 新购 | 保险柜 | 3 | 900长\*400宽\*2100高 |  | 1.基材：柜体采用优质0.8mm一级冷轧钢板制造，结构坚固；  2.表面处理：经酸洗、磷化及高温静电喷涂多重工艺处理，磷化膜均匀致密，涂层附着力强，符合国家相关标准；  3.喷涂材料：表面使用亚光环氧/聚酯型塑粉喷涂，外观平整，颜色为灰白色。 |  |  |
| 11 | 新购 | 会议桌 | 1 | 4200（长）\*1800（宽）\*750（高） |  | 1.贴面：高分子肤感覆膜工艺木纹理饰面，配合拉丝钢板压贴，具有纹理清晰、实木感强、色牢度高、防水防污耐磨等特点； 2.基材：E0级高密度环保实木颗粒板（MFC）；木材经防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理， 3.封边：PVC胶边，环保胶粘剂； 4.五金配件：优质三合一扣件； 5.胡桃木色。 |  |  |
| 12 | 新购 | 会议椅 | 16 | 常规 |  | 1.面料：优质高弹网布，色泽均匀、防污抗磨；  2.海绵：高回弹海绵，经防腐与抗变形工艺处理； 3.气杆：优质国产三级认证气杆，安全耐用，质保五年；. 4. 底盘：采用3.2mm厚度钢板一次性冲压成型，结构稳固； 5.脚架：钢制椅脚，结构稳定，承重性强。 |  |  |
| 13 | 新购 | 折叠椅 | 10 | 常规 | IMG_7443 | 1.优质工程塑料可带轮子优势网布网孔，还可带写字板，使用方便； 2.可叠放；  3.颜色：纯黑色。 |  |  |
| 14 | 新购 | 办公桌 | 3 | 1000（长）\*600（宽）\*750（高） |  | 1.基材：采用E0级中密度板，甲醛释放量符合国家标准；  2.饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3.台架：定型DIA钢制，静电喷涂处理； 4.封边：采用优质PVC封边条，柔韧性好，封边牢固； 5.配置：台面+钢架+桌面线盒+走线功能； 6.颜色：白枫木。 |  |  |
| 15 | 新购 | 文件柜 | 26 | 900长\*400宽\*2000高 |  | 1.基材：柜体采用优质0.8mm一级冷轧钢板制造，结构坚固；  2.表面处理：经酸洗、磷化及高温静电喷涂多重工艺处理，磷化膜均匀致密，涂层附着力强，符合国家相关标准；  3.喷涂材料：表面使用亚光环氧/聚酯型塑粉喷涂，外观平整，颜色为灰白色。 |  |  |
| 16 | 新购 | 椅子 | 4 | 常规 | DBD3CB880C18EBFD5FD2DF43347D7AFB | 1.面料：优质高弹网布，色泽均匀、防污抗磨； 2.海绵：高弹性海绵，具有防腐化和防变形工艺； 3.脚架：钢制椅脚，结构稳定，承重性强。  4.颜色：纯黑色。 |  |  |
| 17 | 定制 | 高柜 | 1 | 2420长\*690宽\*高（约2400） |  | 1.基材：E0级中密度板，甲醛释放量符合E0级准； 2.饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3.封边：采用优质PVC封边条，柔韧性好，封边牢固； 4.配置：可任意搭配铝合金门、常规层板高度；订单确认后按设计生产、安装。 |  |  |
| 18 | 定制 | 矮柜 | 2 | 950长\*350宽\*900高 |  | 1.基材：E0级中密度板，甲醛释放量符合E0级准； 2.饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3.封边：采用优质PVC封边条，柔韧性好，封边牢固； 4.配置：可任意搭配铝合金门、常规层板高度；订单确认后按设计生产、安装。  （款式同以上高柜） |  |  |
| 19 | 定制 | 玻璃隔断1（7字形） | 2 | 内空尺寸：1670\*1500+1500\*1500 | 1VSD@YWEKH]_(WTVE[`%D[C | 1.边框：整体边框厚度80mm，主体采用6063-T5铝型材，表面阳极氧化处理，膜厚符合AA10级标准，平整光滑； 2.内部结构：内置镀锌钢结构框架，增强整体稳定性； 3.玻璃：采用8mm钢化玻璃，其品质须符合 现行国家及行业关于钢化玻璃的最新标准 ，提供3C认证证书； 4.转角结构需安装稳固，接缝严密，整体美观符合设计要求。 |  |  |
| 20 | 定制 | 玻璃隔断2（7字形） | 4 | 内空尺寸：1500\*1500+1500\*1500 | 1VSD@YWEKH]_(WTVE[`%D[C | 1.边框：整体边框厚度80mm，主体采用6063-T5铝型材，表面阳极氧化处理，膜厚符合AA10级标准，平整光滑； 2.内部结构：内置镀锌钢结构框架，增强整体稳定性； 3.玻璃：采用8mm钢化玻璃，其品质须符合 现行国家及行业关于钢化玻璃的最新标准 ，提供3C认证证书； 4.转角结构需安装稳固，接缝严密，整体美观符合设计要求。 |  |  |
| 21 | 定制 | 玻璃隔断3（单扇） | 1 | 1500\*1500 | 1VSD@YWEKH]_(WTVE[`%D[C | 1.边框：整体边框厚度80mm，主体采用6063-T5铝型材，表面阳极氧化处理，膜厚符合AA10级标准，平整光滑； 2.内部结构：内置镀锌钢结构框架，增强整体稳定性； 3.玻璃：采用8mm钢化玻璃，其品质须符合 现行国家及行业关于钢化玻璃的最新标准 ，提供3C认证证书； 4.转角结构需安装稳固，接缝严密，整体美观符合设计要求。 |  |  |
| 22 | 定制 | 玻璃隔断4（单扇） | 1 | 3000\*1500 | 1VSD@YWEKH]_(WTVE[`%D[C | 1.边框：整体边框厚度80mm，主体采用6063-T5铝型材，表面阳极氧化处理，膜厚符合AA10级标准，平整光滑； 2.内部结构：内置镀锌钢结构框架，增强整体稳定性； 3.玻璃：采用8mm钢化玻璃，其品质须符合 现行国家及行业关于钢化玻璃的最新标准 ，提供3C认证证书； 4.转角结构需安装稳固，接缝严密，整体美观符合设计要求。 |  |  |
| 23 | 定制 | 定制长桌 | 1 | 3000长\*500宽\*750高 |  | 1.基材：E0级中密度板，甲醛释放量符合E0级准； 2.饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3.封边：采用优质PVC封边条，柔韧性好，封边牢固。 |  |  |
| 24 | 定制 | 资料柜 | 1 | 1200长\*400宽\*2000高 |  | 1.基材：E0级中密度板，甲醛释放量符合E0级准； 2.饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3.封边：采用优质PVC封边条，柔韧性好，封边牢固； 4.配置：可任意搭配铝合金门、木框门、常规层板高度； 锁：双门锁 拉手：灰色T型拉手 |  |  |
| 25 | 定制 | 定制柜 （茶水区） | 1 | 2360长\*500宽\*850高 |  | 1.基材：防潮板采用‌中密度纤维板（MDF）‌基材，通过添加防潮粒子或矿物胶成分，实现吸水膨胀率≤5%（20℃水温浸泡72小时后）。密度范围800-820kg/m符合国家环保标准，甲醛释放量需达到E0级标准；  2.饰面：台面选用人造石，其他饰面选用能有效抵抗温度和湿度变化导致的变形问题，防水防潮、耐磨损、抗紫外线，防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理；  3.封边：所有板件切割面均以优质PVC封边条进行同色密封处理，封边严密、线条流畅，有效阻隔潮气侵入，增强耐久性；  4.配置：选用铝合金玻璃门、常规层板高度，颜色为纯色；台面内置标准尺寸洗手盆。配套提供304不锈钢水龙头及全套下水组件（具体规格与开孔方案将在订单确认后按最终设计进行生产与安装）。 |  |  |
| 26 | 定制 | 定制柜 （茶水区） | 1 | 1400长\*500宽\*850高 |  | 1.基材：防潮板采用‌中密度纤维板（MDF）‌基材，通过添加防潮粒子或矿物胶成分，实现吸水膨胀率≤5%（20℃水温浸泡72小时后）。密度范围800-820kg/m符合国家环保标准，甲醛释放量需达到E0级标准；  2.饰面：台面选用人造石，其他饰面选用能有效抵抗温度和湿度变化导致的变形问题，防水防潮、耐磨损、抗紫外线，防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理；  3.封边：所有板件切割面均以优质PVC封边条进行同色密封处理，封边严密、线条流畅，有效阻隔潮气侵入，增强耐久性；  4.配置：选用铝合金玻璃门、常规层板高度，颜色为纯色（具体规格与开孔方案将在订单确认后按最终设计进行生产与安装）。 |  |  |
| 27 | 定制 | 谈话桌 | 2 | 2000长\*1000宽\*750高 |  | 1. 贴面：高分子肤感覆膜工艺木纹理饰面，配合拉丝钢板压贴，具有纹理清晰、实木感强、色牢度高、防水防污耐磨等特点； 2.基材：采用E0级高密度实木颗粒板，甲醛释放量符合国家标准，基材经防虫、防潮、防腐及二次烘干处理，结构稳定； 3.封边：采用优质PVC封边条，柔韧性好，封边牢固；   4.结构：桌面整体无缝，无明装线口，美观整洁；  5.五金配件：优质三合一扣件。 |  |  |
| 28 | 定制 | 文件柜 | 2 | 1150长\*800宽\*650高 |  | 1.基材：E0级中密度板，甲醛释放量符合E0级准； 2.饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3.封边：采用优质PVC封边条，柔韧性好，封边牢固； 5.配置：可任意搭配铝合金玻璃门、木框玻璃门、常规层板高度（订单确认后按设计生产、安装）。 |  |  |
| 该项目总报价 元（含 %增值税率） | | | | | 报价单位（加盖公章）：  项目负责人：  联系方式 ：  报价日期：2025年11月 日 | | |  |
| 供货期 日历天（合同签订后30个日历天内完成货物生产，并按照甲方指定的时间分批进行送货及安装。） | | | | |  |
| 备注：  1.报价包含产品、运输、安装及室内甲醛检测等一切费用；  2.报价产品需满足产品参数要求及尽量接近于参考图片；  3.如报价产品参数有偏差，需在备注栏注明具体情况。 | | | | |  |