家具采购报价函

**广东南方日报经营有限公司：**

经认真阅读家具采购公告及附件，我司符合本项目的资格条件，已完全了解本项目的商务与技术要求，承诺按照采购文件的要求提供产品和服务，现按人民币报价，具体报价清单：

**详细报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **品名** | **款式图片（详见清单）** | **规格** | **数量** | **报价** | **材质** | **备注** |
| 1 | 副主任 办公室 | 班台 |  | 2000W\*1800D\*750H | 2套 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带封边;  3、结构：铝合金拉手；  4、颜色：金粉胡桃+黑色镜面不锈钢+哑黑 ； |  |
| 2 | 文件柜 |  | 3490W\*460D\*2500H | 2组 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带封边; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰；  4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。  5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 |  |
| 3 | 经理椅 |  | 640W\*620D\*1260H | 2张 |  | 1.可升降旋转头枕； 2.尼龙背框含独立两段式顶腰设计，扪高回弹网布； 3.高密度定型海绵坐垫； 4.PP一次成型扶手； 5.单手柄自动追腰逍遥底盘； 6.电镀升降三级气杆； 7.340MM尼龙加纤五星脚，承重力强； 8.60mmPU静音脚轮 |  |
| 4 | 桌前椅 |  | 常规 | 4张 |  | 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试；  2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试；  3.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）；  4.座板：12mm厚、环保胶合板；  5.海绵：5mm厚、原生纯棉；  6布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 |  |
| 5 | 公共 办公区1 | 四人工作台 |  | 2800W\*2800D\*1050H | 6套 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带封边; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手,；  4、结构：座地三抽支撑柜；  5、颜色：木质部分暖白+白色钢架 | 台面木纹色改订暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏，固定落地三抽柜。 |
| 6 | 矮柜 |  | 800W\*400D\*1300H | 17个 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带封边; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； |  |
| 7 | 职员椅 |  | 480W\*430D\*960/1060H | 24张 |  | 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试；  2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试；  3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试；  4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）；  5.气压棒：过10万次升降测试；  6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘；  7.座板：12mm厚、环保胶合板；  8.海绵：5mm厚、原生纯棉；  9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 |  |
| 8 | 公共 办公区2 | 四人工作位 |  | 2800W\*1200D\*1050H | 3组 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、颜色：木质部分暖白+白色钢架 | 台面木纹色改订暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏。 |
| 9 | 职员椅 |  | 480W\*430D\*960/1060H | 24张 |  | 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试；  2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试；  3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试；  4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）；  5.气压棒：过10万次升降测试；  6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘；  7.座板：12mm厚、环保胶合板；  8.海绵：5mm厚、原生纯棉；  9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 |  |
| 10 | 公共 办公区3 | 四人工作位 |  | 2800W\*1200D\*760H | 2套 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、颜色：木质部分暖白+白色钢架 | 台面木纹色改订暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏。 |
| 11 | 两人工作位 |  | 1400W\*1200D\*760H | 2套 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、颜色：木质部分暖白+白色钢架 | 台面木纹色改订暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏。 |
| 12 | 矮柜 |  | 2400W\*400D\*1300H | 1个 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带封边; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； |  |
| 13 | 职员椅 |  | 480W\*430D\*960/1060H | 12张 |  | 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试；  2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试；  3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试；  4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）；  5.气压棒：过10万次升降测试；  6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘；  7.座板：12mm厚、环保胶合板；  8.海绵：5mm厚、原生纯棉；  9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 |  |
| 14 | 公共 办公区4 | 组合工作位 |  | 5600W\*4200D\*1050H | 2 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、颜色：木质部分暖白； | 台面色为暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏，配三抽活动柜，图。 |
| 15 | 职员椅 |  | 480W\*430D\*960/1060H | 12张 |  | 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试；  2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试；  3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试；  4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）；  5.气压棒：过10万次升降测试；  6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘；  7.座板：12mm厚、环保胶合板；  8.海绵：5mm厚、原生纯棉；  9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 |  |
| 16 | 双人沙发 （西皮） |  | 1580W\*820D\*830H | 1张 |  | 1、面材：采用优质西皮，皮面厚实而且柔软，富于韧性，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 2、内部材料：采用PU成型阻燃发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化，防碎，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击。 3、框架：采用优质实木，材质坚硬钢性强，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断。 4、支架：优质不锈钢电镀支架。 |  |
| 17 | 长几 |  | 1200W\*600D\*430H | 1张 |  | 框架材质为201不锈钢高铜料，管壁1.2mm，  镜面亮光加工处理；玻璃采用8~10mm镜面白玻高温钢化，环保烤漆； |  |
| 18 | 公共 办公区5 | 单间办公室 |  | 2800W\*600D\*750H | 2组 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手,；  4、结构：座地三抽支撑柜；  5、颜色：木质部分暖白+白色钢架 | 桌屏定制亚克力渐变桌屏，固定落地三抽柜。 |
| 19 | 职员椅 |  | 480W\*430D\*960/1060H | 2张 |  | 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试；  2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试；  3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试；  4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）；  5.气压棒：过10万次升降测试；  6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘；  7.座板：12mm厚、环保胶合板；  8.海绵：5mm厚、原生纯棉；  9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 |  |
| 20 | 双人沙发 |  | 1580W\*850D\*750H | 1张 |  | 1、面材：采用优质布艺，厚实而且柔软，富于韧性，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 2、内部材料：采用PU成型阻燃发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化，防碎，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击。 3、框架：采用优质实木，材质坚硬钢性强，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断。 4、支架：优质白色喷涂钢脚。 |  |
| 21 | 长几 |  | 1200W\*600D\*430H | 1张 |  | 框架材质为201不锈钢高铜料，管壁1.2mm，  镜面亮光加工处理；玻璃采用8~10mm镜面白玻高温钢化，环保烤漆； |  |
| 22 | 公共 办公区6 | 会议桌 |  | 3600W\*1400D\*750H | 1张 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，上线中脚，铝合金线盒；  4、颜色：木质部分暖白+白色钢架 |  |
| 23 | 会议椅 |  | 460W\*480D\*780H | 14张 |  | 1.一体成型白色PP塑胶背框， 2.标配定型绵坐垫；可选5种颜色布； 3.细砂白色喷粉12mm实心钢材雪橇架加四脚防滑尼龙垫， 4.产品可堆叠。 |  |
| 24 | 休闲桌 |  | §800\*750H | 1张 |  | 1.桌面采用18mm厚E1级环保密度板，采用45度切斜边工艺，经过三底两面环保油漆工艺涂装，展现光滑细腻，呈现优美曲线；， 2.钢制造型底盘，静电喷涂工艺，底部加装塑料胶圈，防止划伤地板； |  |
| 25 | 休闲椅 |  | 460W\*480D\*780H | 4张 |  | 1.一体成型白色PP塑胶背框， 2.标配定型绵坐垫；可选5种颜色布； 3.细砂白色喷粉12mm实心钢材雪橇架加四脚防滑尼龙垫， 4.产品可堆叠。 |  |
| 26 | 矮柜 |  | 1600W\*400D\*1300H | 1个 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； |  |
| 27 | 柜子区 | 订制高柜1 |  | 7200W\*400D\*2500H | 1组 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰；  4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。  5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 |  |
| 28 | 订制高柜2 |  | 3700W\*400D\*2500H | 1组 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰；  4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。  5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 |  |
| 29 | 订制高柜3 |  | 2400W\*400D\*2500H | 1组 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰；  4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。  5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 |  |
| 30 | 订制高柜4 |  | 3750W\*400D\*2500H | 1组 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰；  4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。  5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 |  |
| 31 | 定制开放柜 |  | 700W\*260D\*1610H | 4组 |  | 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板； 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电;  2、封边：优质PVC封边带; 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰；  4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。  5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 | 含灯带 |
| 该项目总报价￥ 元（大写： ）（含 %增值税） | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **报价说明** | 1.以上报价含家具生产的材料费、人工费、运输费、搬运费、安装费、税费、施工措施费，赶工费等费用；清单内容的单价不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性文件的下达而调整。  2.表中图片仅供参考，货物款式及颜色以实物为准，上述家具颜色需一致，数量以此表为准；  3.产品质量必须符合国家相关环保要求。乙方应严格按照附件1《采购清单》中数量及质量相符的产品交予甲方，乙方提供的产品免费保用5年。在保用期内如乙方产品发生质量问题，乙方负责更换或维修，产生的所有费用由乙方承担。  4.送货地点：广州市越秀区广州大道中289号南方报业传媒集团16楼。 |
| **报价单位** | 报价单位名称： （填写并加盖公章）  授权代表：  联系方式：  报价日期： 2022 年 月 日 |