南方展示珠海企业文化展厅更新维护项目采购报价函

广东南方日报经营有限公司：

经认真阅读该项目的采购公告，我司符合本项目的资格条件，已完全了解采购公告的相关内容，承诺按照采购公告的要求提供产品和服务,报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目分类** | **项目说明(规格及具体内容）** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **总价(元)** |
| **一、结构制作** |
| 1 | 施工地面保护 | 铺毯保护地面 | ㎡ | 91 |  |  |
| 2 | 地胶 | 3mmPVC绝缘室内地胶 | ㎡ | 91 |  |  |
| 3 | 左面展示墙 | 轻钢龙骨结构正反双面硅钙板 | ㎡ | 19.6 |  |  |
| 4 | 左面展示墙刷漆 | 正反双面刮灰表面刷漆 | ㎡ | 39.2 |  |  |
| 5 | 左面墙发光地图 | 亚克力面背发光地图（分界线需发光） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 正面展示墙 | 轻钢龙骨结构表面硅钙板及阻燃板 | ㎡ | 36.5 |  |  |
| 7 | 正面展示墙刷漆 | 刮灰表面刷漆 | ㎡ | 36.5 |  |  |
| 8 | 右面展示墙 | 轻钢龙骨结构表面硅钙板及阻燃板 | ㎡ | 19.6 |  |  |
| 9 | 右面展示墙刷漆 | 刮灰表面刷漆 | ㎡ | 19.6 |  |  |
| 10 | 右侧入口展示墙 | 轻钢龙骨结构正反双面硅钙板 | ㎡ | 14 |  |  |
| 11 | 右侧入口展示墙刷漆 | 正反双面刮灰表面刷漆 | ㎡ | 28 |  |  |
| 12 | 中间包柱展示墙、墙柜 | 轻钢龙骨结构表面硅钙板 | ㎡ | 36 |  |  |
| 13 | 中间包柱展示墙、墙柜刷漆 | 刮灰表面刷漆 | ㎡ | 36 |  |  |
| 14 | 天花结构 | 木龙骨硅钙板封面找平，道轨灯槽、筒灯孔及空调出风口预留制作，表面乳胶漆 | ㎡ | 91 |  |  |
| **二、美工画面制作部分** |
| 1 | 亚克力建筑模型 | 中间包柱墙装饰模型 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 发光字 | 背发光字及面发光字 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | PVC板 | UV印刷+10mmPVC板制作 | ㎡ | 103.5 |  |  |
| **三、电气及安装部分** |
| 1 | 布线 |  | ㎡ | 91 |  |  |
| 2 | 道轨灯 | LED道轨灯 | 个 | 25 |  |  |
| 3 | 筒灯 | 节能筒灯 | 个 | 28 |  |  |
| 4 | 漏电开关及开关箱 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 右面展示55寸墙触摸屏（高清屏） | 主板 卓策 CPU：瑞芯微 RK3399 64位高性能CPU，2.0GHz 内存及存储 4G+32G 移动网络 全网通4G模块 接口 1×HDMI；1×USB接口 RJ45/Wifi 操作系统 安卓 9.0以上 十点电容外触摸 55″高清液晶显示 工业级A规屏 物理分辨率 1920x1080 以上 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 右面展示55寸墙触摸屏（智慧触控终端） | 主板 卓策 CPU：瑞芯微 RK3399 64位高性能CPU，2.0GHz 内存及存储 4G+32G 移动网络 全网通4G模块 接口 1×HDMI；1×USB接口 RJ45/Wifi 操作系统 安卓 9.0以上 十点电容触摸 55″高清液晶显示 工业级A规屏 物理分辨率 1920x1080 以上 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 右出口展示墙43寸触摸屏（智慧触控终端） | 主板 卓策 CPU：瑞芯微 RK3399 64位高性能CPU，2.0GHz 内存及存储 4G+32G 移动网络 全网通4G模块 接口 1×HDMI；1×USB接口 RJ45/Wifi 操作系统 安卓 9.0以上 十点电容触摸43寸4K显示 工业级A规屏 物理分辨率 3840x2160 | 台 | 1 |  |  |
| **其他费用** |
| 1 | 措施费 | 按直接费5%计 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 项目管理费 | 按直接费5%计 | 项 | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| 以上合计报价人民币 元（含税价）税率\_\_%（按实际开票税率填报） |
| 报价单位（名称）（盖章） 年 月 日 |
| 备注：本项目实行总费用包干，上述清单未尽细项由报价根据项目方案自行补充，最终报价不能超出项目最高限价。 |